|  | Excelente resistencia química a una amplia gama de productos.
|  | Adhesión a diferentes sustratos como el concreto, acero, baldosas.
|  | Alta resistencia a la abrasión y al impacto.
|  | Superficies higiénicas, de fácil limpieza.
|  | Rápido tiempo de curado, reduciendo el tiempo de instalación.
|  | Fácil aplicación de cada uno de los componentes del sistema y de puesta en servicio.
|  | Durabilidad, economía y peso liviano.
|  | Superficies no porosas, evitando problemas de oxidación, corrosión, penetración de hongos y bacterias.

|  | Carencia de juntas.
|  | Cumple con requerimientos FDA e INVIMA.
|  | Igual coeficiente de expansión linear del concreto.
|  | Reiste temperaturas de trabajo entre –34oC y 160oC, soportando el choque térmico.

| Las posibilidades decorativas del sistema de PISOS POLIMÉRICOS GRANATO son ilimitadas, compatibles con pigmentos, dispersiones de pigmentos y agregados coloreados.

Pisos de fácil limpieza Pisos de fácil limpieza |