| i

| El kit de reparación Granato es una preparación especial de materias primas, diseñada para garantizar óptimos acabados en los resanes de uniones o daños ocasionados a las superficies sólidas durante su utilización como fisuras, fracturas o para sellar uniones entre placas y accesorios. Permite obtener imperceptibles, durables, resistentes ala humedad y a los solventes. |  |

| PRESENTACIÓN Está compuesto por mezcla (A) 125gr, catalizador (B) ,bolsa de granos (C) según la referencia a utilizar, cuchara dosificadora de 2Ogr y paleta de madera. CARACTERÍSTICAS Por su consistencia pastosa se puede aplicar tanto en superficies horizontales como verticales. MODO DE EMPLEO a. Preparación de la superficie: La superficie a reparar se debe lijar previamente (lija de agua 220) suavizando los vértices y produciendo un rayado en el área a arreglar, para que la masa a adicionar se adhiera más fuertemente. Limpiar el polvo generado con un trapo humedecido con solvente o alcohol, libre de grasa o aceite y dejar secar. Encerrar la superficie a reparar con cinta de papel. b. Preparación adhesivo: En un vaso plástico o encerado, mezclar la mezcla (A) con los granos (C) según la referencia a trabajar, revolver con la paleta de madera, hasta que la masa adquiera un tono parecido al de la superficie, si necesita oscurecer mas, separar un poco de polvo de los granos que no ha utilizado y agregar nuevamente a la masa (aparte mojar la superficie para comparar el tono con la masa que prepara). Una vez haya logrado el tono, adicionar el catalizador (B), mirar cuadro anexo de dosificación, mezclar durante un minuto exactamente y verter en el sitio asegurándo que la masa sobresalga del nivel de la superficie para permitir que contraiga. La masa sobrante debe eliminarse porque se endurece rápidamente (de 10 a 12 mm.) c. Acabado final de superficie: Cuando la masa haya endurecido totalmente, aproximadamente una hora (no debe entrar la uña), quitar la cinta de papel y lijar la reparación con lija de agua 120, 180, 220 y 400 hasta llegar al nivel de la superficie, procediendo a matizar con un paño Scoth Brite tipo industrial color vinotinto, o con pasta pulidora blanca para autos y un trapo de algodón. MANEJO Y ALMACENAMIENTO Es un producto clasificado como inflamable y por tanto debe mantenerse alejado de fuentes de ignición, chispas o llama abierta. Debe almacenarse bajo techo, en áreas ventiladas y a temperatura inferior a 200C para garantizar la máxima estabilidad. Para su manipulación se recomienda el uso de guantes, delantal y gafas de seguridad. ASISTENCIA TÉCNICA La parte primordial de cada producto de GRANATO es el soporte técnico que garantizamos a nuestros clientes. Cada despacho de nuestros productos está respaldado por un servicio técnico con personal altamente calificado para garantizar el mejor desempeño de nuestros productos.
Dosificador del catalizador de acuerdo a la temperatura ambiente, base cuchara dosificadora de 20 gr.
Temperatura | Adhesivo | Catalizador | Tiempo gel
15oC | 20 gr | 30 gotas | 15 min.
20oC | 20 gr | 20 gotas | 11 min.
25oC | 20 gr | 15 gotas | 9 min.

Múltiples aplicaciones: Mobiliario, Cocinas, Baños, Mostradores Corporativos, Áreas de Recepción, Mostradores de Comidas |