| i
Granata Básico | Granato Corporativo | Granato Plus

| Oriental Geige | Cafetto | Limone | Azabache | Carbonio | Azahar Blanco |
| Ref: S1-1261 | Ref: S1-1361 | Ref: S1-1761 | Ref: S1-2061 | Ref: S1-2071 | Ref: S3-1121 |
| Miele | Acacia | Granate | Gris Tempo | Cristallo | Satino Beige |
| Ref: S3-1221 | Ref: S3-1721 | Ref: S3-1821 | Ref: S3-1921 | Ref: S4-1101 | Ref: S4-1211 |

| Platino | Earth | Green Mount | Aurus | Artstone | Eclectic |
| Ref: S4-1911 | Ref: S3-1311 | Ref: S3-1711 | Ref: S3-1951 | Ref: S3-1411 | Ref: S3-1511 |
| Sea Jewel | Star Night | Mith Grey | Ethnic | Native Gen | Sahara Sand | Greenish |
| Ref: S3-1611 | Ref: S3-2011 | Ref: S3-1941 | Ref: S3-1211 | Ref: S3-1811 | Ref: S3-1931 | Ref: S3-1731 |

| Granato es una solución ideal para el manejo de superficies y enchapes de sus obras y proyectos, su versatilidad, fácil manejo y mantenimiento, hacen que se adapte perfectamente a las necesidades de mesones en general. Granato es una mezcla de materiales sintéticos no porosos y homogéneos que al unirse y postcurarse al calor, adquieren características especiales como dureza, resistencia al impacto, al calor, abs rayos ultravioleta y a los ácidos y químicos entre otros. El resultado es un material que parece piedra y se trabaja como la madera, con las mismas herramientas con que ésta se transforma. Los granos que le dan la apariencia de piedra recorren toda la superficie de manera homogénea lo que le permite unir lámina con lámina, en todos los sentidos con empates completamente imperceptibles. CAMPOS DE APLICACIÓN Granato es un material ideal para enchapes y mesones de cocinas, baños, laboratorio, mostradores de atención al publico, mesas, cubiertas de escritorio, paneles de oficina abierta y un sinnúmero de utilidades más. PRESENTACIÓN Las láminas de Granato vienen en diferentes espesores, dimensiones y colores. • Láminas de 12.7 mm, 0.76 ó 0.90 de ancho x 3.70 de largo (21 Kg/m2) • Láminas de 5 mm, 0.76 ó 0.90 de ancho x 2.40 de largo (7 Kg/m2) ACABADOS Mate, Satinado, Brillante. De fábrica el acabado es mate. Otro tipo de acabado se debe especificar al transformador. El acabado brillante requiere mayor cuidado y mantenimiento. Recomendamos un acabado mate y satinado para mesones de cocina y mostradores de comida de alto uso. El color entre lámina y lámina puede variar levemente. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE Las láminas de Granato se deben manipular con cuidado, se entregan empacadas y enhuacaladas, una vez se reciban se debe verificar su buen estado, si se encuentra quebrada, fisurada o desbordada, notificar inmediatamente a la transportadora. ALMACENAMIENTO Se recomienda almacenar las láminas, sin el huacal, en forma horizontal, nunca vertical, colocando cartones entre las láminas para evitar posibles rayones. MANTENIMIENTO Granato puede durar inmutable en el tiempo, realizando periódicamente un mantenimiento bastante sencillo, parecido al de lustrar un fino mueble de madera o una pieza de plata. Ver manual de mantenimiento TRANSFORMACIÓN E INSTALACIÓN Granato pone a su disposición un departamento técnico altamente calificado, que le dará instrucciones sobre el modo correcto de manipular; transformar e instalar las superficies. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS Las características más comunes determinadas bajo las normas ANSI (American National Standards lnstitute),ASTM (American Society for Testing and Matenais) y NEMA, que rigen para los materiales como la superficie sólida son:
Densidad La densidad se refiere a la masa del material por unidad de volumen, medida en gr/cm3. Para Granato es de 1,72 g/cm3, lo que equivale a 24,87 kg/M2.
Dureza La dureza es medida en escala Barcol , internacionalmente aceptada para esta clase de materiales, Granato presenta una dureza que oscila entre los 55 y 58 Barcol, siendo esta una de las características que lo hacen maquinable.
Absorción de agua Se refiere al peso que gana el material inmerso en agua por un tiempo específico. Granato es un material homogéneo, carente de porosidad, su grado de absorción de agua es el 0,02% en peso cuando es sumergido durante 24 horas, por lo tanto tiene una alta resistencia a la humedad. Esta propiedad hace de Granato un material inorgánico y aséptico.
Retardante al fuego Granato está diseñado con aditivos ignífugos que lo hacen de lenta combustión y autoextinguible. Se le puede dejar un cigarrillo encendido hasta consumirse. El efecto es un color amarillo superficial que se retira fácilmente como se explica en el manual de reparación. Granato se puede sumergir en agua hirviendo hasta 65oC durante 100 horas sin que el material presente ampollas, grietas, peladuras o cuarteamiento en su superficie.
Prueba al impacto por caída de esfera Granato no presenta efecto a la prueba al impacto por caída de esfera (1/2 libra, de plomo macizo), a una altura de 2,44M, según norma ANZI Z.125.
Resistencia a microorganismos y bacterias Granato es una superficie inerte y no porosa, que no permite el crecimiento de bacterias, por ello es recomendado para servicios de restaurantes, quirófanos, laboratorios, etc, no alberga núcleos de microorganismos o de sustancias contaminantes.
Resistencia química Granato ha sido sometido a diferentes pruebas, presentando un óptimo desempeño al contacto con múltiples sustancias químicas como nafta, alcohol etílico, acetato de amilo, amoníaco (solución acuosa al 10%), ácido cítrico (solución acuosa al 10%), urea al 6%, peróxido de hidrógeno (solución acuosa 3%), hipoclorito de sodio, tolueno, acetato de etilo. Además ,no se deja manchar con tintura para el cabello, betún, tinta de sello y marcador indeleble. Si se llegara a producir un blanqueamiento u opacidad de la superficie, Granato® es recuperable fácilmente como se explica en el manual de recuperación. Para conocer la resistencia química a una sustancia en particular, se sugiere consultar a nuestros asesores.
Especificaciones Técnicas |

| Propiedades | Granato | Método de chequeo
| Gravedad Específica | 1.72 | ASTMD D-792
| Dureza (Barcol) | 55-58 | ASTMD D-2583
| Resistencia a Tensión (PSI) | 4.300 | ASTMD D-638
| Módulo a Tensión (x106) | 1.28 | ASTMD D-638
| Elongación | 0.5 | ASTMD D-638
| Resistencia a Flexión (PSI) | 5.930 | ASTMD D-790
| Resistencia a la abrasión. En gramos pérdida de peso a 500 ciclos | 0.14 | ASTMD D-4060
| Absorción de agua % peso/24 Hrs. | 0.02 | ASTMD D-570
| Impacto IZOD, pie libra/pulgada | 0.55 | ASTMD D-256
| Impacto por cada de esfera (esfera 1/2 libra) | 2.44 mt. (sin efecto) | ANSI Z. 125
| Resistencia al calor | pasa | NEMA D-2863
| Resistencia al agua hirviendo | pasa | NEMA LD 3-85
| Resistencia al manchado | pasa | ANSI Z-124
| Resistencia química | pasa | ANSI Z-124

Múltiples aplicaciones: Enchapes, Señalización, Fachadas interiores, Lavaplatos, Lavamanos, Detalles arquitectónicos |

| ii
Granata Básico | Granato Corporativo | Granato Plus

| Nevado | Amareto | Solei | Ocre | Curuba | Manzana |
| Ref: S2-4510 | Ref: S2-4512 | Ref: S2-4501 | Ref: S2-4502 | Ref: S2-4511 | Ref: S2-4506 |
| Pinar | Cacao | Cereza | Zafiro | Celeste | Noir |
| Ref: S2-4505 | Ref: S2-4507 | Ref: S2-4508 | Ref: S2-4503 | Ref: S2-4504 | Ref: S2-4509 |

| Violet | Azul Fiesta | Verde Azul | Verde Fiesta | Verde Limón | Naranja |
| Ref: S2-4513 | Ref: S2-4519 | Ref: S2-4514 | Ref: S2-4521 | Ref: S2-4515 | Ref: S2-4516 |
| Rosa | Amarillo Fiesta | Naranja Fiesta | Negro Fiesta |
| Ref: S2-4517 | Ref: S2-4518 | Ref: S2-4520 | Ref: S2-4526 |

Granato, la superficie sólida, versátil y resistente. Tan fácil de trabajar como la madera |

| Granato ha desarrollado un nuevo portafolio de colores vibrantes dirigidos al sector institucional y corporativo, en donde se pretende resaltar la creatividad de nuestros diseñadores ampliando las posibilidades de captar la belleza del entorno y plasmarla en las superficies de manera innovadora. Granato brinda la posibilidad de desarrollar cualquier color institucional y mantenerlo en el tiempo, lo que permite acentuar la imagen corporativa de las empresas, como un conjunto integral. Granato permite el manejo flexible de formas y curvas, enriqueciendo el diseño final de las superficies en los proyectos. |

| La presentación, acabados y características técnicas de Granato Corporativo son idénticas a las de Granato Básico.

| iii
Granata Básico | Granato Corporativo | Granato Plus

| Granato® Plus es una superficie sólida de alta resistencia química especialmente diseñada para mesones y enchapes en zonas donde se requiere resistencia a ataque químico o alta asepsia. Es versátil, de fácil manejo y mantenimiento. |  |
| CAMPOS DE APLICACIÓN Granato® Plus es una superficie inerte y no porosa, que no permite el crecimiento de bacterias, no alberga núcleos de microorganismos o de sustancias contaminantes, por ello es recomendado para mesones y enchapes de laboratorios químicos, industriales, hospitalarios y farmacéuticos, salas de cirugía y en general en donde se requiera alta asepsia y resistencia química. CARACTERISTICAS Granato® Plus es el resultado de una mezcla de materiales sintéticos, no porosos y homogéneos que mediante un procesos de homogenización y postcurado al calor, le confieren características especiales como dureza y resistencia, entre otras. Granato® Plus es un material que parece piedra y se trabaja como la madera, con las mismas herramientas con que ésta se transforma. Los granos que le dan la apariencia de piedra recorren toda la superficie, lo que le permite un especial efecto tridimensional y permanecer inmutable en el tiempo. Granato® Plus contiene aditivos que lo hacen resistente a los rayos ultravioleta, evitando decoloraciones en las partes expuestas a mayor iluminación o a los rayos del sol. MANTENIMIENTO Granato® Plus puede permanecer inmutable en el tiempo, realizando periódicamente un mantenimiento sencillo. Es de fácil y rápida limpieza, conservando sus características (Ver Sección de Mantenimiento). |

Granato, la superficie sólida, versátil y resistente. Tan fácil de trabajar como la madera |

| RESISTENCIA QUÍMICA Granato® Plus no presenta deterioro después de exponerlo a una gran variedad de agentes químicos y es resistente al manchado, de acuerdo con pruebas realizadas bajo norma SEFA 8.3 (ver Tabla 1) y NEMA (ver Tabla 2). Si se llegara a presentar ataque químico, produciéndose un blanqueamiento u opacidad de la superficie, Granato® Plus es recuperable, en la mayoría de los casos, mediante un proceso de pulido y mantenimiento (Ver Sección de Recuperación). |

TABLA 1 PRUEBA DE RESISTENCIA QUÍMICA BAJO NORMA SEFA 8.3. REALIZADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y EL CAUCHO (Julio 2001)
PRUEBA NUMERO | REACTIVO QUÍMICO | CARBONIO S1 – PLUS Nivel de clasificación | NEVADO S2 – PLUS Nivel de clasificación | GRIS TEMPO S3 – PLUS Nivel de clasificación | CRISTALLO S3 – PLUS Nivel de clasificación
2 | Acetona | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Ácido acético al 98% | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Ácido fórmico al 90% | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Ácido fosfórico al 85% | 2 | 1 | 0 | 1
8 | Ácido hidroclórico al 37% | 1 | 0 | 1 | 1
9 | Ácido hidrofluórico al 48% | 2 | 1 | 1 | 1
10 | Ácido nítrico al 20% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ácido nítrico al 30% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ácido sulfúrico al 33% | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Ácido sulfúrico al 77% | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Ácido sulfúrico al 96% | 2 | 1 | 1 | 1
16 | Ácido sulfúrico al 77 y ácido nítrico al 70% partes iguales | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Alcohol butílico | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Alcohol etílico | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Alcohol metálico | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Benceno | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cloroformo | 2 | 1 | 2 | 1
22 | Cloruro Metileno | 2 | 1 | 2 | 1
23 | Cloruro Zinc Saturado | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Dioxano | 3 | 1 | 3 | 2
28 | Eter etílico | 0 | 0 | 0 |
30 | Fenol al 90% | 1 | 0 | 0 | -
33 | Gasolina | 0 | 0 | 0 |
35 | Hidróxido de sodio al 10% | 0 | 0 | 0 | -
36 | Hidróxido de sodio al 20% | 0 | 0 | 0 |
37 | Hidróxido de sodio al 40% | 0 | 0 | 0 | -
38 | Hidróxido de sodio en escamas | 0 | 0 | 0 |
42 | Nitrato de plata saturado | 0 | 1 | 0 | -
43 | Peróxido de hidrógeno al 90% | 0 | 0 | 0 |
45 | Tetracloruro de carbono | 0 | 0 | 0 | -
46 | Tintura de yodo | 0 | 0 | 0 |
47 | Tolueno | 0 | 0 | 0 | -
48 | Icloroetileno | 0 | 0 | 0 |
49 | Xileno | 0 | 0 | 0 | -

NIVEL 0: No se detectan cambios

NIVEL 1: Cambio ligero de color o brillo

NIVEL 2: Grabado ligero de la superficie o mancha severa

NIVEL 3: Presencia de hueco, cráteres o erosión, deterioro

Significativo de la superficie.

TABLA 2 PRUEBA DE RESISTENCIA QUÍMICA BAJO NORMA NEMA. REALIZADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y EL CAUCHO (Julio 2001)
No. Reactivo | Reactivo | GRIS TEMPO | MIELLE
Nivel de clasificación | Efecto | Nivel de clasificación | Efecto
1 | Agua destilada | 0 | NE | 0 | NE
2 | Alcohol Etílico, solución al 50 % en agua | 0 | NE | 0 | NE
3 | Acetona | 0 | NE | 0 | NE
4 | Amoníaco doméstico | 0 | NE | 0 | NE
5 | Acido cítrico, solución acuosa al 10% en peso | 0 | NE | 0 | NE
6 | Aceite vegetal de cocina | 0 | NE | 0 | NE
7 | Café recien preparado | 0 | NE | 0 | NE
8 | Té recien preparado | 0 | NE | 0 | NE
9 | Salsa de tomate | 0 | NE | 0 | NE
10 | Mostaza | 0 | NE | 0 | NE
11 | Podivona, yodo al 10% | 0 | NE | 0 | NE
12 | Marcador negro | 2 | NE | 3 | NE
13 | Lapiz Nº 2 | 1 | NE | 2 | NE
14 | Crayón de cera negro | 0 | NE | 0 | NE
15 | Betún negro en pasta | 2 | NE | 3 | NE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Granato® Plus
CARACTERÍSTICAS | VALOR | MÉTODO DE CHEQUEO
Gravedad específica, 25o | 1.72 | ASTM D-792
Dureza Barcol (modelo GYZ 934-1) | 55-58 | -
Resistencia a la tensión, Psi | 4.300 | ASTM D-638
Módulo tensil, Gpa | 1.28 | -
Elongación en la ruptura, % | 0.5 | ASTM D-638
Resistencia a la flexión, Psi | 5.930 | -
Absorción de agua en 24 horas, % peso | 0.02 | ASTM D-570
Impacto Izod, pie, libra/pulg | 0.55 | -
Impacto por caída de esfera (esfera de ½ libra desde altura de 2.44m.) | Sin efecto | ANSI Z.125
Resistencia a la abrasión, gr. (pérdida de peso en 500 ciclos) | 0.14 | ASTM D-4060
Resistencia al calor | Pasa | NEMA D-2863
Resistencia al agua hirviendo | Pasa | -
Resistencia al manchado | Pasa | ANSI Z, 124
Resistencia química | Pasa | -

NOTA:
1 Mpa = 1 MN/m2 = 1 N/mm2 = 145,04 psi

1 Gpa = 1000 MPa.

Granato, la superficie sólida versátil y resistente. Tan fácil de trabajar como la madera. |

| ASISTENCIA TECNICA La parte primordial de cada producto de GRANATO es el soporte técnico que garantizamos a nuestros clientes. Cada despacho de nuestros productos está respaldado por un servicio técnico con personal altamente calificado para garantizar el mejor desempeño de nuestros productos. |

| La presentación, acabados y manipulación y transporte de Granato Plus son idénticas a las de Granato Básico.