| i

| El adhesivo Granato es un elemento estructural, translúcido, diseñado especialmente para unir nuestras láminas y accesorios, sus componentes básicos permiten crear uniones completamente imperceptibles, fuertes y muy durables. Presenta estabilidad a los rayos ultravioleta, resistencia a la humedad y a los solventes. Sólo requiere la adición del catalizador. |
| PRESENTACIÓN Está compuesto por envase de adhesivo (A) 250gr - 1.000gr - 5.000gr, catalizador (B), cuchara dosificadora 20gr y paleta de madera. CARACTERÍSTICAS Es de fácil aplicación con espátula, debe ser aplicado a una temperatura entre 18 y 270C; las temperaturas por debajo de 180C retardan el curado y por encima de 270C la velocidad de curado se incrementa. Por su tixotropía (consistencia cremosa), es aplicable tanto en superficies horizontales como verticales. Permite su manipulación durante un tiempo aproximado de 10 a 12 minutos antes de gelar. La resistencia y durabilidad de las uniones depende de factores como: el estado de las superficies a unir, el espesor de la línea de unión, el diseño de la unión, la naturaleza del esfuerzo aplicado y las condiciones ambientales. MODO DE EMPLEO Preparación adhesivo: Para asegurar la máxima resistencia de la unión se debe usar suficiente cantidad de adhesivo para llenar completamente el área de las partes a unir. Determinar muy bien la cantidad de adhesivo a preparar ya que lo que no use se perderá (10 a 12 min.) Para determinar las cantidades a usar de adhesivo y catalizador se debe mirar el cuadro anexo, ya que estas varían de acuerdo a la temperatura de la ciudad a trabajar. En un vaso plástico o encerado mezclar el adhesivo (A) y el catalizador (B) con la paleta de madera durante un minuto hasta que la mezcla esté homogénea. Verter en el sitio asegurando que la mezcla sobresalga del nivel de la superficie y proceda a unir las piezas. |

| Dosificación del catalizador de acuerdo a la temperatura ambiente, base cuchara dosificadora de 20gr.
| Temperatura | Adhesivo | Catalizador | Tiempo gel
| 15 oC | 20gr | 30 gotas | 15 min.
| 20 oC | 20gr | 20 gotas | 11 min.
| 25 oC | 20gr | 15gotas | 9 min.

| Preparación superficies pegue de rengrueses: Se recomienda, para una unión resistente que a las partes a unir se les genere rugosidad por medios mecánicos (lija grano 80), limpiar el polvo ocasionado por la lijada con alcohol o solvente libre de aceite (no usar thiner ni varsol), dejar secar y proceder a unir la piezas. Después de unir las partes se debe remover el exceso de adhesivo con un objeto que no raye la superficie, ajustar la pieza con pinzas de presión y esperar. Cuando haya endurecido totalmente (una hora), lijar y pulir la unión con lija de agua 220, seguida de lija 400. Preparación superficie unión de placas: Una vez realizado el corte espejo se deben limpiar las partes a unir con un solvente o alcohol, libre de aceite (no usar thiner ni varsol), dejar secar y proceder a aplicar el adhesivo de forma homogénea en ambas partes, unir ejerciendo presión mediante un proceso de prensado, se recomienda retirar los excesos de adhesivo sobre la unión sólo cuando esté perfectamente curado, una hora aproximadamente (no debe entrar la uña). Continuar con el proceso de lijado y pulido. MANEJO Y ALMACENAMIENTO Es un producto clasificado como inflamable y por tanto debe mantenerse alejado de fuentes de ignición, chispas o llama abierta. Debe almacenarse bajo techo, en áreas ventiladas y a temperatura inferior a 200C para garantizar la máxima estabilidad. Para su manipulación se recomienda el uso de guantes, delantal y gafas de seguridad.Es un producto clasificado como inflamable y por tanto debe mantenerse alejado de fuentes de ignición, chispas o llama abierta. Debe almacenarse bajo techo, en áreas ventiladas y a temperatura inferior a 200C para garantizar la máxima estabilidad. Para su manipulación se recomienda el uso de guantes, delantal y gafas de seguridad. Rendimiento aproximado 30gr por metro lineal de 25mm de ancho |

| Características | Valor | Método de chequeo
| Apariencia | Pastosa gris perla | ASTM D-2090
| % Sólidos | 69 - 73 | ASTM D-l 259
| Viscosidad Brookfleld a 25oC,cps | - | ASTM D-2393
| Aguja 6,2 r.p.m., 5 minutos | 200.000 - 400.000 |
| lndice de tixotropía | 7.0 - 9.0 | ASTM D-2393
| Tiempo de gel (minutos), 25oC* | 8 - 12 | ASTM D-2471
| Temperatura exotermia, oC | 145 - 165 | ASTM D-2471
| Tiempo exotermia, minutos | 20 - 30 | ASTM D-2471

> * 20 gr de adhesivo + 20 gotas de catalizador.

Granato, la superficie sólida, versátil y resistente. Tan fácil de trabajar como la madera |