| El sistema de PISOS POLIMERICOS GRANATO consta de tres componentes:

|  | IMPRIMANTE: Es el primer componente, formulado especialmente para brindar una óptima adhesión del piso polimérico al sustrato.
|  | M ORTERO POLIMÉRICO: Compuesto por una resina y por cargas de granulometría variada especialmente seleccionadas y que, en la dosificación ideal, producen un mortero polimérico con una excelente resistencia tanto química, como mecánica.
|  | C APAS SELLO Y ACABADO: Componentes del sistema cuya función es la de sellar los posibles poros presentes en el mortero polimérico, servir como barrera química y dar un acabado estético al piso.

Pisos de mayor durabilidad Pisos de mayor durabilidad |