| i

| Ambar | Amarillo Neón | Rose Neón | Naranja Neón | Rubí | Topacio |
| Ref: OP-5136 | Ref: OP-5139 | Ref: OP-5143 | Ref: OP-5142 | Ref: OP-5134 | Ref: OP-5131 |
| Turqueza | Agua- marina | Azul Neón | Esme- ralda | Citrón | Circón | Verde Neón |
| Ref: OP-5132 | Ref: OP-5138 | Ref: OP-5140 | Ref: OP-5133 | Ref: OP-5137 | Ref: OP-5135 | Ref: OP-5141 |

| El Opalizzo ha sido desarrollado por Granato como una solución netamente decorativa, dirigida a crear ambientes especiales de uso comercial y publicitario. El Opalizzo es una superficie satinada y translúcida, no porosa, ideal para crear ambientes acogedores e innovadores, con una dureza que le permite ser maquinado, cortado y pulido sin dificultad. CAMPOS DE APLICACIÓN El Opalizzo es un material frágil, por lo que no se recomienda para aplicaciones donde deba soportar peso, ni en zonas de alto tráfico, ni en contacto permanente con agua ni detergentes. No se debe colocar a la intemperie ni con luces indirectas. Se recomienda únicamente para aplicaciones decorativas, como exhibidores, páneles decorativos, avisos publicitarios, etc. PRESENTACIÓN Las láminas de Opalizzo vienen en diferentes espesores, dimensiones y colores. • Láminas 12.7mm, 0.74 ó 0.88 de ancho x 3.65 de largo • Láminas 6mm, 0.74 ó 0.88 de ancho x 2.40 de largo MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE El Opalizzo es un material frágil que se debe manipular con cuidado, las láminas se entregan empacadas y enhuacaladas, una vez se reciban se debe verificar su buen estado, si se encuentra quebrada, fisurada o desbordada, reportar de inmediato a la empresa transportadora para que GRANATO proceda a reponerla, de lo contrario GRANATO no podrá asumir ningún tipo de responsabilidad sobre las láminas. ALMACENAMIENTO Se recomienda almacenar las láminas, sin el huacal, en forma horizontal, nunca vertical, colocando cartones entre las láminas para evitar posibles rayones. |

La superficie sólida, versátil y resistente. Tan fácil de trabajar como la madera |

| INSTALACIÓN El Opalizzo es un material no estructurado que puede presentar pandeo o deformación con el cambio de temperatura, por ello se recomienda en su instalación la estructuración o soporte con un marco o platina metálica siempre por sus cuatro lados. MANTENIMIENTO El Opalizzo es de fácil y rápida limpieza, se recomienda limpiarlo con un paño suave y limpia vidrios, para que conserve sus características, cuando la superficie se engrase limpiarla con alcohol isopropílico. ASISTENCIA TÉCNICA Granato cuenta con un servicio técnico altamente calificado que respalda el mejor uso y desempeño de nuestros productos. |

| Especificaciones Técnicas
| Características | Valor | Método de chequeo
| Gravedad Específica, 25oC | 1.14 | ASTMD D-792
| Dureza Barcol (modelo GYZJ 934-1) | 35 | ASTMD D-2583
| Resistencia a Tensión, MPa | 66 | ASTMD D-638
| Módulo tensil, GPa | 2.96 | ASTMD D-638
| Elongación en la ruptura, % | 4.8 | ASTMD D-638
| Resistencia a flexión, MPa | 105 | ASTMD D-790
| Módulo flexión, MPa | 2700 | ASTMD D-790
| Absorción de agua en 24 horas, mg | 17.9 | ASTMD D-570
| Nota: 1MPa = 1MN/m2 = 1N/mm2 = 145,04 psi 1 GPa = 1000 MPa

| La información y recomendaciones que aparecen en esta publicación son a nuestro entender enteramente confiables. Las sugerencias ofrecidas para usos o aplicaciones son solamente la opinión de GRANATO. Los consumidores deberán hacer sus propias pruebas para determinar el comportamiento de este producto en sus objetivos específicos. GRANATO solo garantiza las especificaciones técnicas estándar del producto. |