| i

| Granato® Plus es una superficie sólida de alta resistencia química especialmente diseñada para mesones y enchapes en zonas donde se requiere resistencia a ataque químico o alta asepsia. Es versátil, de fácil manejo y mantenimiento. |  |
| CAMPOS DE APLICACIÓN Granato® Plus es una superficie inerte y no porosa, que no permite el crecimiento de bacterias, no alberga núcleos de microorganismos o de sustancias contaminantes, por ello es recomendado para mesones y enchapes de laboratorios químicos, industriales, hospitalarios y farmacéuticos, salas de cirugía y en general en donde se requiera alta asepsia y resistencia química. CARACTERISTICAS Granato® Plus es el resultado de una mezcla de materiales sintéticos, no porosos y homogéneos que mediante un procesos de homogenización y postcurado al calor, le confieren características especiales como dureza y resistencia, entre otras. Granato® Plus es un material que parece piedra y se trabaja como la madera, con las mismas herramientas con que ésta se transforma. Los granos que le dan la apariencia de piedra recorren toda la superficie, lo que le permite un especial efecto tridimensional y permanecer inmutable en el tiempo. Granato® Plus contiene aditivos que lo hacen resistente a los rayos ultravioleta, evitando decoloraciones en las partes expuestas a mayor iluminación o a los rayos del sol. MANTENIMIENTO Granato® Plus puede permanecer inmutable en el tiempo, realizando periódicamente un mantenimiento sencillo. Es de fácil y rápida limpieza, conservando sus características (Ver Sección de Mantenimiento). |

Granato, la superficie sólida, versátil y resistente. Tan fácil de trabajar como la madera |

| RESISTENCIA QUÍMICA Granato® Plus no presenta deterioro después de exponerlo a una gran variedad de agentes químicos y es resistente al manchado, de acuerdo con pruebas realizadas bajo norma SEFA 8.3 (ver Tabla 1) y NEMA (ver Tabla 2). Si se llegara a presentar ataque químico, produciéndose un blanqueamiento u opacidad de la superficie, Granato® Plus es recuperable, en la mayoría de los casos, mediante un proceso de pulido y mantenimiento (Ver Sección de Recuperación). |

TABLA 1 PRUEBA DE RESISTENCIA QUÍMICA BAJO NORMA SEFA 8.3. REALIZADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y EL CAUCHO (Julio 2001)
PRUEBA NUMERO | REACTIVO QUÍMICO | CARBONIO S1 – PLUS Nivel de clasificación | NEVADO S2 – PLUS Nivel de clasificación | GRIS TEMPO S3 – PLUS Nivel de clasificación | CRISTALLO S3 – PLUS Nivel de clasificación
2 | Acetona | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Ácido acético al 98% | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Ácido fórmico al 90% | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Ácido fosfórico al 85% | 2 | 1 | 0 | 1
8 | Ácido hidroclórico al 37% | 1 | 0 | 1 | 1
9 | Ácido hidrofluórico al 48% | 2 | 1 | 1 | 1
10 | Ácido nítrico al 20% | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ácido nítrico al 30% | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ácido sulfúrico al 33% | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Ácido sulfúrico al 77% | 1 | 1 | 1 | 1
15 | Ácido sulfúrico al 96% | 2 | 1 | 1 | 1
16 | Ácido sulfúrico al 77 y ácido nítrico al 70% partes iguales | 1 | 0 | 0 | 0
17 | Alcohol butílico | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Alcohol etílico | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Alcohol metálico | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Benceno | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cloroformo | 2 | 1 | 2 | 1
22 | Cloruro Metileno | 2 | 1 | 2 | 1
23 | Cloruro Zinc Saturado | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Dioxano | 3 | 1 | 3 | 2
28 | Eter etílico | 0 | 0 | 0 |
30 | Fenol al 90% | 1 | 0 | 0 | -
33 | Gasolina | 0 | 0 | 0 |
35 | Hidróxido de sodio al 10% | 0 | 0 | 0 | -
36 | Hidróxido de sodio al 20% | 0 | 0 | 0 |
37 | Hidróxido de sodio al 40% | 0 | 0 | 0 | -
38 | Hidróxido de sodio en escamas | 0 | 0 | 0 |
42 | Nitrato de plata saturado | 0 | 1 | 0 | -
43 | Peróxido de hidrógeno al 90% | 0 | 0 | 0 |
45 | Tetracloruro de carbono | 0 | 0 | 0 | -
46 | Tintura de yodo | 0 | 0 | 0 |
47 | Tolueno | 0 | 0 | 0 | -
48 | Icloroetileno | 0 | 0 | 0 |
49 | Xileno | 0 | 0 | 0 | -

NIVEL 0: No se detectan cambios

NIVEL 1: Cambio ligero de color o brillo

NIVEL 2: Grabado ligero de la superficie o mancha severa

NIVEL 3: Presencia de hueco, cráteres o erosión, deterioro

Significativo de la superficie.

TABLA 2 PRUEBA DE RESISTENCIA QUÍMICA BAJO NORMA NEMA. REALIZADA POR EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y EL CAUCHO (Julio 2001)
No. Reactivo | Reactivo | GRIS TEMPO | MIELLE
Nivel de clasificación | Efecto | Nivel de clasificación | Efecto
1 | Agua destilada | 0 | NE | 0 | NE
2 | Alcohol Etílico, solución al 50 % en agua | 0 | NE | 0 | NE
3 | Acetona | 0 | NE | 0 | NE
4 | Amoníaco doméstico | 0 | NE | 0 | NE
5 | Acido cítrico, solución acuosa al 10% en peso | 0 | NE | 0 | NE
6 | Aceite vegetal de cocina | 0 | NE | 0 | NE
7 | Café recien preparado | 0 | NE | 0 | NE
8 | Té recien preparado | 0 | NE | 0 | NE
9 | Salsa de tomate | 0 | NE | 0 | NE
10 | Mostaza | 0 | NE | 0 | NE
11 | Podivona, yodo al 10% | 0 | NE | 0 | NE
12 | Marcador negro | 2 | NE | 3 | NE
13 | Lapiz Nº 2 | 1 | NE | 2 | NE
14 | Crayón de cera negro | 0 | NE | 0 | NE
15 | Betún negro en pasta | 2 | NE | 3 | NE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Granato® Plus
CARACTERÍSTICAS | VALOR | MÉTODO DE CHEQUEO
Gravedad específica, 25o | 1.72 | ASTM D-792
Dureza Barcol (modelo GYZ 934-1) | 55-58 | -
Resistencia a la tensión, Psi | 4.300 | ASTM D-638
Módulo tensil, Gpa | 1.28 | -
Elongación en la ruptura, % | 0.5 | ASTM D-638
Resistencia a la flexión, Psi | 5.930 | -
Absorción de agua en 24 horas, % peso | 0.02 | ASTM D-570
Impacto Izod, pie, libra/pulg | 0.55 | -
Impacto por caída de esfera (esfera de ½ libra desde altura de 2.44m.) | Sin efecto | ANSI Z.125
Resistencia a la abrasión, gr. (pérdida de peso en 500 ciclos) | 0.14 | ASTM D-4060
Resistencia al calor | Pasa | NEMA D-2863
Resistencia al agua hirviendo | Pasa | -
Resistencia al manchado | Pasa | ANSI Z, 124
Resistencia química | Pasa | -

> NOTA:
> 1 Mpa = 1 MN/m2 = 1 N/mm2 = 145,04 psi

> 1 Gpa = 1000 MPa.

Granato, la superficie sólida versátil y resistente. Tan fácil de trabajar como la madera. |

| ASISTENCIA TECNICA La parte primordial de cada producto de GRANATO es el soporte técnico que garantizamos a nuestros clientes. Cada despacho de nuestros productos está respaldado por un servicio técnico con personal altamente calificado para garantizar el mejor desempeño de nuestros productos. |

| La presentación, acabados y manipulación y transporte de Granato Plus son idénticas a las de Granato Básico.