| La siguiente tabla presenta la resistencia química de los PISOS POLIMÉRICOS GRANATO a algunas de las sustancias más frecuentemente encontradas en la industria.

PRODUCTO | CONC. | TEMP.
Ácido cítrico | Toda | 99
Ácido clorhídrico | 15% | 82
Ácido fórmico | 10% | 82
Ácido fosfórico | 100% | 99
Ácido maléico | 100% | 99
Ácido nítrico | 20% | 49
Ácido sulfúrico | 25% | 99
Ácido sulfúrico | 70% | 82
Amoniaco | 70% | 65
Azúcar (sacaroza) | Toda | 99
Cerveza |  | 49
Cloruro Férrico | Satur. | 99
Etanol | 9.5% | 38
Gasolina |  | 82
Hipoclorito de sodio | 5% | 82
Hipoclorito de sodio | 18% | 82
Kerosene |  | 60
Leche |  | 99
Melaza |  | 49
Percloroetileno |  | 49
Peróxido de Hidrogeno | 30% | 65
Salsa de tomate |  | 88
Soda cáustica | 50% | 99
Tolueno |  | 49
Varsol |  | 99
Vinagre |  | 32
Vino |  | 49

Pisos de fácil instalación Pisos de fácil instalación |