| i

| Oriental Geige | Cafetto | Limone | Azabache | Carbonio | Azahar Blanco |
| Ref: S1-1261 | Ref: S1-1361 | Ref: S1-1761 | Ref: S1-2061 | Ref: S1-2071 | Ref: S3-1121 |
| Miele | Acacia | Granate | Gris Tempo | Cristallo | Satino Beige |
| Ref: S3-1221 | Ref: S3-1721 | Ref: S3-1821 | Ref: S3-1921 | Ref: S4-1101 | Ref: S4-1211 |

| Platino | Earth | Green Mount | Aurus | Artstone | Eclectic |
| Ref: S4-1911 | Ref: S3-1311 | Ref: S3-1711 | Ref: S3-1951 | Ref: S3-1411 | Ref: S3-1511 |
| Sea Jewel | Star Night | Mith Grey | Ethnic | Native Gen | Sahara Sand | Greenish |
| Ref: S3-1611 | Ref: S3-2011 | Ref: S3-1941 | Ref: S3-1211 | Ref: S3-1811 | Ref: S3-1931 | Ref: S3-1731 |

| Granato es una solución ideal para el manejo de superficies y enchapes de sus obras y proyectos, su versatilidad, fácil manejo y mantenimiento, hacen que se adapte perfectamente a las necesidades de mesones en general. Granato es una mezcla de materiales sintéticos no porosos y homogéneos que al unirse y postcurarse al calor, adquieren características especiales como dureza, resistencia al impacto, al calor, abs rayos ultravioleta y a los ácidos y químicos entre otros. El resultado es un material que parece piedra y se trabaja como la madera, con las mismas herramientas con que ésta se transforma. Los granos que le dan la apariencia de piedra recorren toda la superficie de manera homogénea lo que le permite unir lámina con lámina, en todos los sentidos con empates completamente imperceptibles. CAMPOS DE APLICACIÓN Granato es un material ideal para enchapes y mesones de cocinas, baños, laboratorio, mostradores de atención al publico, mesas, cubiertas de escritorio, paneles de oficina abierta y un sinnúmero de utilidades más. PRESENTACIÓN Las láminas de Granato vienen en diferentes espesores, dimensiones y colores. • Láminas de 12.7 mm, 0.76 ó 0.90 de ancho x 3.68 de largo (21 Kg/m2) • Láminas de 6 mm, 0.76 ó 0.90 de ancho x 2.40 de largo (7 Kg/m2) ACABADOS Mate, Satinado, Brillante. De fábrica el acabado es mate. Otro tipo de acabado se debe especificar al transformador. El acabado brillante requiere mayor cuidado y mantenimiento. Recomendamos un acabado mate y satinado para mesones de cocina y mostradores de comida de alto uso. El color entre lámina y lámina puede variar levemente. MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE Las láminas de Granato se deben manipular con cuidado, se entregan empacadas y enhuacaladas, una vez se reciban se debe verificar su buen estado, si se encuentra quebrada, fisurada o desbordada, notificar inmediatamente a la transportadora. ALMACENAMIENTO Se recomienda almacenar las láminas, sin el huacal, en forma horizontal, nunca vertical, colocando cartones entre las láminas para evitar posibles rayones. MANTENIMIENTO Granato puede durar inmutable en el tiempo, realizando periódicamente un mantenimiento bastante sencillo, parecido al de lustrar un fino mueble de madera o una pieza de plata. Ver manual de mantenimiento TRANSFORMACIÓN E INSTALACIÓN Granato pone a su disposición un departamento técnico altamente calificado, que le dará instrucciones sobre el modo correcto de manipular; transformar e instalar las superficies. PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS Las características más comunes determinadas bajo las normas ANSI (American National Standards lnstitute),ASTM (American Society for Testing and Matenais) y NEMA, que rigen para los materiales como la superficie sólida son:
Densidad La densidad se refiere a la masa del material por unidad de volumen, medida en gr/cm3. Para Granato es de 1,72 g/cm3, lo que equivale a 24,87 kg/M2.
Dureza La dureza es medida en escala Barcol , internacionalmente aceptada para esta clase de materiales, Granato presenta una dureza que oscila entre los 55 y 58 Barcol, siendo esta una de las características que lo hacen maquinable.
Absorción de agua Se refiere al peso que gana el material inmerso en agua por un tiempo específico. Granato es un material homogéneo, carente de porosidad, su grado de absorción de agua es el 0,02% en peso cuando es sumergido durante 24 horas, por lo tanto tiene una alta resistencia a la humedad. Esta propiedad hace de Granato un material inorgánico y aséptico.
Retardante al fuego Granato está diseñado con aditivos ignífugos que lo hacen de lenta combustión y autoextinguible. Se le puede dejar un cigarrillo encendido hasta consumirse. El efecto es un color amarillo superficial que se retira fácilmente como se explica en el manual de reparación. Granato se puede sumergir en agua hirviendo hasta 65oC durante 100 horas sin que el material presente ampollas, grietas, peladuras o cuarteamiento en su superficie.
Prueba al impacto por caída de esfera Granato no presenta efecto a la prueba al impacto por caída de esfera (1/2 libra, de plomo macizo), a una altura de 2,44M, según norma ANZI Z.125.
Resistencia a microorganismos y bacterias Granato es una superficie inerte y no porosa, que no permite el crecimiento de bacterias, por ello es recomendado para servicios de restaurantes, quirófanos, laboratorios, etc, no alberga núcleos de microorganismos o de sustancias contaminantes.
Resistencia química Granato ha sido sometido a diferentes pruebas, presentando un óptimo desempeño al contacto con múltiples sustancias químicas como nafta, alcohol etílico, acetato de amilo, amoníaco (solución acuosa al 10%), ácido cítrico (solución acuosa al 10%), urea al 6%, peróxido de hidrógeno (solución acuosa 3%), hipoclorito de sodio, tolueno, acetato de etilo. Además ,no se deja manchar con tintura para el cabello, betún, tinta de sello y marcador indeleble. Si se llegara a producir un blanqueamiento u opacidad de la superficie, Granato® es recuperable fácilmente como se explica en el manual de recuperación. Para conocer la resistencia química a una sustancia en particular, se sugiere consultar a nuestros asesores.
Especificaciones Técnicas |

| Propiedades | Granato | Método de chequeo
| Gravedad Específica | 1.72 | ASTMD D-792
| Dureza (Barcol) | 55-58 | ASTMD D-2583
| Resistencia a Tensión (PSI) | 4.300 | ASTMD D-638
| Módulo a Tensión (x106) | 1.28 | ASTMD D-638
| Elongación | 0.5 | ASTMD D-638
| Resistencia a Flexión (PSI) | 5.930 | ASTMD D-790
| Resistencia a la abrasión. En gramos pérdida de peso a 500 ciclos | 0.14 | ASTMD D-4060
| Absorción de agua % peso/24 Hrs. | 0.02 | ASTMD D-570
| Impacto IZOD, pie libra/pulgada | 0.55 | ASTMD D-256
| Impacto por cada de esfera (esfera 1/2 libra) | 2.44 mt. (sin efecto) | ANSI Z. 125
| Resistencia al calor | pasa | NEMA D-2863
| Resistencia al agua hirviendo | pasa | NEMA LD 3-85
| Resistencia al manchado | pasa | ANSI Z-124
| Resistencia química | pasa | ANSI Z-124

Múltiples aplicaciones: Enchapes, Señalización, Fachadas interiores, Lavaplatos, Lavamanos, Detalles arquitectónicos |