|  | Son pisos a base de resinas poliéster insaturado, dentro de las cuales existe una amplia gama con altas resistencias tanto química como mecánica lo que hace posible seleccionar la resina adecuada para el tipo de ataque químico o tráfico al que va a estar sometido el PISO POLIMÉRICO GRANATO. Las resinas se mezclan con agregados de diferente tipo para lograr la dureza y resistencia necesaria que garantice una larga duración, además de poder obtener acabados antideslizantes o lisos y con buena resistencia química. |

|  | Diseñado a base de resina vinilester para soportar las condiciones más exigentes en cuanto a ataque químico y mecánico. Tienen excelente resistencia química en ambientes con presencia de solventes, ácidos, álcalis y agentes oxidantes en altas concentraciones y a elevadas temperaturas de trabajo. |

Pisos de peso liviano Pisos de peso liviano |