| Para la aplicación del PISO POLIMÉRICO GRANATO es muy importante un buen acondicionamiento de la superficie, que debe cumplir con las siguientes características:

|  | Estar libres de lechada, polvo, partículas sueltas y contaminación, morteros mal adheridos y concretos deteriorados.
|  | Estar seco.
|  | El concreto nuevo debe tener como mínimo 28 días de curado.

|  | Libre de grasas, aceites y agentes desencofrantes.
|  | Es aconsejable granallar o fresar la superficie para obtener un sustrato de poro abierto, que facilite la adherencia de la imprimación.
|  | El rendimiento del sistema total esta directamente influenciado por las condiciones de la superficie a tratar, el espesor del mortero polimérico y acabado final deseado.

Pisos de mayor durabilidad Pisos de mayor durabilidad |