|  | En pisos asépticos como hospitales y centros médicos; industria de lácteos, de productos cárnicos o de bebidas; bodegas refrigeradas; laboratorios farmacéuticos; entre otros.
|  | En pisos de tráfico pesado y continuo, como en bodegas de almacenamiento, garajes, pasillos, talleres industriales, etc.
|  | En pisos expuestos a sustancias químicas corrosivas como en las plantas químicas, en la industria petrolera, azucarera y papelera, entre otras.

Pisos de fácil limpieza Pisos de fácil limpieza |